Remote-Site1>en

Remote-Site1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Remote-Site1(config)#interface G0/0

Remote-Site1(config-if)#ip address 172.31.103.1 255.255.255.224

Remote-Site1(config-if)#no shutdown

Remote-Site1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Remote-Site1(config-if)#exit

Remote-Site1(config)#interface G0/1

Remote-Site1(config-if)#ip address 172.31.103.33 255.255.255.224

Remote-Site1(config-if)#no shutdown

Remote-Site1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Remote-Site1(config-if)#

Sw3>en

Sw3#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Sw3(config)#interface vlan1

Sw3(config-if)#ip address 172.31.103.66 255.255.255.240

Sw3(config-if)#no shutdown

Sw3(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Sw3(config-if)#exit

Sw3(config)#ip default-gateway 172.31.103.65

Sw3(config)#

User 4

Ip 172.31.103.94

Subnet 255.255.255.240

Gateway 172.31.103.81